21HNE10AA001: Switch gear Fault

21CFE01: OMD41 Fault.

22CFE01: OMD41 Fault

--> Chờ vật tư thay thế.

21HNE10AA001: Switch gear Fault.

21CPC21BA007 : SF do channel 6, 8 không sử dụng.

21CPC21DA008 : SF do channel 6, 8 không sử dụng.

21CPC22BB003 : SF do channel 1,3, 5, 8 không sử dụng.

21CPC22CA006 : SF do channel 1, 8 không sử dụng.

21HNE10AA001: Fault (Do vận hành cô lập nguồn).

21LAE20AA101: bị hư phần cơ khí.

21HAD50CL501: bị rò nước